UF-20R       [ UHF PLL Dual Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 JTS의 3세대 기술로 만들어진 2채널 수신기이다. 프리셋 방식 각 10CH 이상 12그룹,

유저 프로그램 방식 각 40CH씩 6그룹으로 셋업이 가능하고 사용 가능한 채널을 자동으로 찾는 Free

Space Scan 기능, LCX 회로 탑재로 Companding 노이즈 감소, 외부 안테나를 위한 안테나 부스트

파워 제공, Squelch 레벨 조절 가능하여야 한다. 송신기의 RF Power, 감도, 뮤트 설정 등을

Remoset 기능으로 통신하여 수신기에서 송신기의 상태를 모니터링 가능하여야 하며 주파수 No

signal 경고, AF Mute 경고, 송신기의 LOW BATTERY 경고 등 각종 비상사태를 모니터링이 가능해야

한다. 외장 안테나 Cascading 출력 제공하여 안테나 분배기 없이 수신기를 연결할 수 있으며 AC
전원도 Cascading 이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >108dB

- T.H.D	: <0.5%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter, Battery	Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan, Audio Level,	Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: Maximum 6dBu

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 100~240V AC

- 출력 커넥터	: 2 XLR Balanced Socket / 2 Ø6.3mm balanced phone jack

- 무게	: 2,950g

- 제품 사이즈(WHD)	: 480mm(W) * 45mm(H) * 260mm(D)

☞  UF-20R 및 동등 이상품 이어야 한다.