JSS-20	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 넓은 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답 특성과 Internal Antenna Technology

기술을 적용하여 프로 보컬용으로 적합한 핸드 송신기이다. 로우 컷 필터 기능과 새로이 개발된

SAM-8WLN 캡슐을 적용하여 매우 적은 터치 노이즈와 훌륭한 음색을 가지고 있다. 다양한 캡슐을 사

용할 수 있는 내부 교환 식 디자인으로 shure, sennheiser 의 유니트를 사용할 수 있으며, 두 개의

AA NiMH 충전 배터리를 충전 할 수 있는 Slot-In 디자인으로 별매 인 충전 크래들을 사용 시 충전

타입 무선 송신기로 사용할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name, GAIN Adjust

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode, ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- Capsule Module	: 내부 교환식

- 무게	: 350g

- 배터리	: AA NiMH x 2

☞  JSS-20 및 동등 이상품 이어야 한다.