UF-20TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

본 기기는 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 응답 특성과 JTS의 다양한 보컬, 악기, 헤드셋

마이크들과 호환 가능한 프로용 벨트팩 송신기이다. 매우 작은 크기와 무게로 착용감을 느낄 수 없

을 정도이며 두 개의 AA NiMH 충전 배터리를 충전 할 수 있는 Slot-In 디자인으로 별매인 충전 크

래들을 사용 시 충전타입 무선 송신기로 사용할 수 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: "10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name, GAIN Adjust

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode, ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 무게	: 93g

- 배터리	: AA NiMH x 2

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)

☞  UF-20TB 및 동등 이상품 이어야 한다.