CH-8	[ Wireless Microphone Charger ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 JSS-20 & UF-20TB전용 무선마이크로폰 충전기이며, 최대 8개의 무선마이크로폰 충전이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 입력전압	: AC 100 ~ 240V, 1.2A max

- 출력전압	: DC 15V, 3A

- 충전 관련 표시	: 충전시 : Flash Green / 충전완료 : Green / 충전실패 : Flash Red

- 충전시간	: 3 시간

☞  CH-8 및 동등 이상품 이어야 한다.