UF-10R      [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여

주는 무선 수신기이다. 세계최초로 수신기로부터 송신부의 ID 식별 기능으로 Auto Scan 기능과 선

별적 주파수 자동 동기화 기능을 지원한다. LCD 디스플레이를 채택하여 채널 정보에서부터 송신기

의 배터리 잔량표시, RF, AF 입력 레벨, Squelch  정보등을 볼 수 있다. 또한, 잠금 기능을 탑재하

여 불필요한 오조작을 방지 할 수 있으며 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장 해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display,

RF/AF Level Meter, Battery Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan,

Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC 12V

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket / 1 φ6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm(W) * 44mm(H) * 213.9mm(D)

- 무게	: 1,355g

- 랙마운트	: Half Size 수신기 2개를 장착 시 :RM-10,

1개 장착 시 : RM-901

☞  UF-10R 및 동등 이상품 이어야 한다.