UF-10TB            [ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 핸드 타        입의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 탑재해야 하며, 2 * AA 배터리를 채용하여 장시간 평     균사용을 할 수 있는 기기이다. 능률이 좋은 캡슐을 장착하여 보컬 및 스피치에 탁월한 음질을 제

공한다. LCD 디스플레이 를 채택하여 채널과 배터리 잔량표시, 수신기와의 ID 식별 기능으로 Auto

Scan 기능과 선별적 주파수 자동 동기화 기능을 지원한다. 또한, 잠금 기능을 탑재하여 RF 혼선을

초래하는 외부 조작 방지 할 수 있다. 넓은 다이나믹레인지와 부드러운 주파수 응답을 가지고 있어

야 하며, 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장 해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Frequency, Battery Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down,

Lock-on Mode, ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 40~18,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 92g (배터리 제외)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501(세트 포함)

☞ UF-10TB 및 동등 이상품 이어야 한다.