R-4             [ UHF PLL Qual Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여

주는 무선 수신기이다. 가변주파수 방식으로 4개의 채널 수신부로 작용하며, Diversity 기술로 무

선신호가 사라지는 것을 방지하여야 하여 RF Link, RF 끊김 현상 최소화한다. 또한 XLR 발란스,

6.3mm 언발란스 출력 단자 및 1개의 Mix Out단자를 제공하는 기기이어야 한다. Remoset기능으로

4개의 마이크를 하나의 버튼으로 동시에 데이트를 수신할 수 있으며, 외장 안테나 Cascading 출력

제공하여 안테나 분배기 없이 수신기를 연결할 수 있으며 AC 전원도 Cascading 이 가능하여야

한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Group, channel, Frequency, Antenna A/B, Mute Display,

AF meter(LED BAR), RF Meter(LED BAR), Battery Status

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, channel, Frequency Up/Down,

FrequencyScan, Audio level, Lock-on, Output Pad

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 100~240V AC

- 출력 커넥터	: 4 independent XLR outputs,

and 1 Ø6.3mm and 1 XLR for mixed output

- 제품 사이즈(m/m)	: 485mm(W) * 45mm(H) * 260mm(D)

☞  R-4 및 동등 이상품 이어야 한다.