850CH-2	[ R-4 Series W/L Microphone Charger ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2채널의 RU-850LTH와 RU-850LTB 전용 충전기이다.

2. 제 품 규 격

- 입력 전원	: AC 100~240V, 0.4A max

- 출력 전원	: DC 12V, 1A

- LED Indicator Full Charged / Standby	: Green

- Charging	: Flash Green

- Fault	: Flash Red

- 충전 시간	: 약 5시간

☞  850CH-2 및 동등 이상품 이어야 한다.