RU-G3TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 밸트팩 타      입의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 탑재해야 하며, 2 * AA 배터리를 채용하여 장시간 평     균 사용을 할 수 있는 기기이어야 한다. 4 Pin Mini XLR 커넥터를 채용하여야 하며, LCD 디스플레      이를 채택하여 채널과 배터리 잔량표시가 가능하여야 한다. 잠금 기능을 탑재하여, RF혼선을 초래      하는 외부 조작 방지 할 수 있어야 한다. 또한, 넓은 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답을       가지고 있어야 하며,Guitar 및 연주용 마이크들과 호환이 가능하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- Frequency Setting	: Remoset U Ultrasonic

- RF Output	: 10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- 디스플레이	: LCD+LED

- Input Connector	: MINI XLR

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency,

GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode

- 배터리	: UM3, AA x2

- 제품 사이즈	: 62(W) x 80.3(H) x 22.6(D)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)

- 고감도 미니 컨덴서 마이크	: CM-501Hi (옵션)

☞  RU-G3TB 및 동등 이상품 이어야 한다.