G3CH-2	[ RU-901 Series W/L Microphone Charger ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2채널의 RU-G3TH와 RU-G3TB 전용 충전기이다.

2. 제 품 규 격

- 동작 전압	: DC 12V, 1A

- Charged / Standby LED	: Green

- Charging LED	: Flash Green

- Fault	: Flash Red

- 충전시간	: 5시간

☞  G3CH-2 및 동등 이상품 이어야 한다.