US-902D         [ UHF PLL Dual Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는  무선 마이크에서 보내온 900MHz 대역의 무선 신호를 수신하여 오디오 신호로 전환하여      주는 무선 수신기이다. 가변주파수 방식으로 2개의 채널 수신부로 작용하며, Diversity 기술로 무

선신호가 사라지는 것을 방지하여야 하여 RF Link, RF 끊김 현상 최소화한다. 또한 XLR 발란스,

6.3mm 언발란스 출력 단자를 제공하는 기기이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: hannel, Antenna A/B, RF/AF Level Meter

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Squelch Level,	Audio Level

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone, Noise and Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 300mA

- 출력 커넥터	: 2 Balanced XLR Sockets / 1 Unbalanced Ø6.3mm	Phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 420mm (W)* 44mm (H)* 232mm (D)

- 무게	: 1,964g

☞  US-902D 및 동등 이상품 이어야 한다.