PT-850B	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 음성신호를 입력 받아 900MHz 대역의 신호로 변조하여 무선 송출 할 수 있는 밸트팩 타      입의 무선마이크이다. PLL 신디사이저 튜너를 탑재해야 하며, 2 * AA 배터리를 채용하여 장시간 사      용을 할 수 있는 기기이어야 한다. 4 Pin Mini XLR 커넥터를 채용하여야 하며, 또한 LED 디스플레      이를 채용하여, LOW 배터리의 여부를 표시 가능한 기기이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability Frequency	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- LCD 디스플레이	: Power On/Off, Low battery

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Channel Selecting

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)

☞  PT-850B 및 동등 이상품 이어야 한다.