UB-900ACT	[ Antenna Booster ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 패시브형태에 안테나와 결합 후 신호를 증강하여 안테나 케이블의 거리에 따른 신호손실      을 보강하기 위한 안테나 부스터이어야 한다. 안테나 수신각도는 전방향을 지향하며, ANT-952 또는      ANT-49에 결합하여 함께 사용해야 한다. 안테나 캐스케이딩을 지원하며, 2개에 안테나를 캐스케이

딩 시 DC 12V/0.5A의 전원이 필요하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 470~960Mhz

- Booster Gain	: 14(±2dB) dB

- Coverage Angle	: 360 degree

- 동작 전압	: DC IN : DC +12V , RF OUTPUT(Receiver Power) : +8~+12V

- 제품 사이즈(mm)	: 75mm * 18.2mm * 77mm (Antenna & Rack Mount Kit Excluded)

- 무게	: 140g (Antenna & Rack Mount Kit Excluded)

☞ UB-900ACT 및 동등 이상품이어야 한다.