CS-120CU               [ Control and Power Supply Unit ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 회의용 마이크 시스템의 Main Control Unit으로 한 개의 CS-120CU는 90개의 의장용, 참석자용 마이크와 연결이 가능하다. CS-120EMU 전원 공급기를 사용하면 256개 까지 확장 가능하며 Open, Override, Voice, Apply 4가지 모드 선택할 수 있으며 전자투표 기능이 있어 회의 결과에 바로 의견을 반영하여 결정을 할 수 있게 해준다. 비디오 위치 추적을 위하여 최대 4개의 비디오 카메라와 연결 가능하며 RS-485 제어 시그널을 별도의 옵션 없이 입력 받아 간단하게 화상회의 시스템의 위치 추적 시스템을 구현하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- Main Power Supply	: 110V or 220V AC

- 최대 소비 전류	: 150W

- 최대 마이크 연결 갯 수	: 256개

- 투표기능	: 제공

- 신호 대 잡음 비	: >80dBA

- 다이나믹 레인지	: >85dBA

- Crosstalk	: >70dBA

- Total Harmonic Distortion	: <0.05%

- 오디오 인 풋	: REC. IN : RCA x 1 Original Output : RCA x 2

Balanced : XLR x 1 BAL.

- 오디오 아웃 풋	: REC. Output : RCA x 1

- Output Load	: >1kΩ

- Control Interface	: RJ45 Ethernet, connecting to PC

- 커넥터	: DIN7P with buckle

- 제품 사이즈 (WxHxD)	: 430*95.75*359.7 mm

- 무게	: 7.9kg

☞  CS-120CU  및  동등 이상품이어야 한다.