IE-1	[ Earphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 차음을 위한 3가지 크기의 실리콘 슬리브가 들어있는 투어가이드, 인 이어 모니터링에       사용하는 인이어 타입 이어폰이다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- Transducer Type	: Dynamic

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 114 dB/mW

- 디스토션	: Less than 0.3%

- 코드 길이	: 148cm with Ø3.5 stereo plug

- 무게	: 6 g (cable excluded)

☞ IE-1 및 동등 이상품 이어야 한다.