SL3000	[ 3-Way Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3way 액티브 컨트롤 파워 앰프로 리니어 액티브 필터가 적용된 1000Watt LF 크로스오버 스위칭 파워 앰프이며, Class AB  푸쉬-풀 방식의 100Watt HF, 200Watt MF 적용과 시스템의 타임-얼라이먼트, 페이즈 보정, 이퀄라이제이션 기능 및 서브우퍼 아웃풋 터미널을 통해 프로세싱된 서브 우퍼 시그널 제공 할 수 있는 앰프이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 채널	: 2CH

- 총 출력	: 2 x 1300W

- 정격 출력 (HF)	: 100W

- 정격 출력 (MF)	: 200W

- 정격 출력 (LF)	: 1000W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.5kHz ~ 40kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 400Hz ~ 2.5kHz

- 주파수 응답 (LF)	: 35Hz ~ 400Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB

- 출력 터미널	: 2 x AP6

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177.8 x 481.4 x 495mm

- 무게	: 39.2kg

☞ SL3000 및 동등 이상품이어야 한다.