ESD 6	[ Ultimate Compact Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2-way 풀레인지 컴팩트 패시브 라우드스피커로, 스테이지 모니터링 혹은 전문가 스튜디오 모니터링으로 적합하게 사용할 수 있으며, 연속출력 117dB / 피크출력 120dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 68 Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 6"

- 앰프 권장 요구사항	: 175W

- 임피던스	: 16Ω

- 감도	: 92dB

- 최대 출력 감도	: 117dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: Speakon, Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 6 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 390 x 220 x 240mm

- 무게	: 9.5kg

- 악세서리	: COVER ESD6, ESD6 Horizontal Bracket, ESD6 Vertical Bracket,

Top Hat Adapter

☞ ESD 6 및 동등 이상품이어야 한다.