ESD 10	[ Full Range Passive Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 2-way 풀레인지 라우드 스피커로, 스테이지 모니터, 언더 발코니 어플리케이션이 가능한 소형 비대칭 사다리꼴 디자인을 채용하였으며, 연속출력 125dB / 피크출력 128dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 20kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 1 x 10"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W

- 임피던스	: 4Ω

- 감도	: 96dB

- 최대 출력 감도	: 28dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 1.8kHz

- 커버리지	: 100˚H x 90˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup,

Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 514 x 310 x 324mm

- 무게	: 16.5kg

- 악세서리	: COVER ESD10, ESD10 Horizontal Bracket,

ESD10 Vertical Bracket,Speaker pole-universal, Top Hat Adapter

☞ ESD 10 및 동등 이상품이어야 한다.