ESM 26	[ Passive Monitor Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 로우 프로파일 2way 고품질 전문가용 무대 모니터스피커로, 100° x 100° 혼, 6"더블 드라이버, 1.75" 컴프레션 드라이버를 채용하였으며, 연속출력 123dB / 피크출력 126dB의 고출력에 사운드를 제공하여야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz ~ 16kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 6"

- 앰프 권장 요구사항	: 275W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 98dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 126dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.5kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 2 x Speakon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 제품 사이즈 (HWD)	: 337.3 x 370 x 454.5mm

- 무게	: 15kg

- 악세서리	: Cover for ESM26

☞ ESM 26 및 동등 이상품이어야 한다.