NX-8S	[ Vocal Performance Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 넓은 주파수 응답과 다이나믹 레인지를 가지기 위해 보다 개선된 성능의 Moving coil Dynamic 마이크 유니트를 가지고 있으며 핸들링 노이즈 제거를 위해 내부 shock mount를 가지고 있으며 충격에 강한 매우 튼튼한 그릴을 갖추고 있어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 50~16,500 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	: -72dB*(0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 위상 조정	: Positive pressure on diaphragm produces positive voltage

on pin 2 with respect to pin 3

- 커넥터	: Three-pin professional audio connector (male XLR type)

- 케이스	: Metallic enamel-painted die cast metal body with hardened,

matte-finished steel grille

- 무게	: 245g

- 용도	: 보컬공연용

☞ NX-8S 및 동등 이상품 이어야 한다.