UF-20S      [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 JTS의 3세대 기술로 만들어진 1채널 수신기이다. 프리셋 방식 각 10CH 이상 12그룹,

유저 프로그램 방식 각 40CH씩 6그룹으로 셋업이 가능하고 사용 가능한 채널을 자동으로 찾는 Free

Space Scan 기능, LCX 회로 탑재로 Companding 노이즈 감소, 외부 안테나를 위한 안테나 부수트 파

워 제공, Squelch 레벨 조절 가능하여야 한다. 송신기의 RF Power, 감도, 뮤트 설정 등을 Remoset

기능으로 통신하여 수신기에서 송신기의 상태를 모니터링 가능하여야 하며 주파수 No signal 경고,

AF Mute 경고, 송신기의 LOW BATTERY 경고 등 각종 비상사태를 모니터링이 가능해야 한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >108dB

- T.H.D	: <0.5%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter,

Battery Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan,

Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 다이나믹 레인지	: 120dB

- RF 사용범위	: 100M 내외 (사용환경에 따라 다를수 있음)

- 오디오 출력 레벨	: Maximum 6dBu

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC 12V, 1A

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket / 1 Ø6.3mm balanced phone jack

- 무게	: 1,405g

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm(W) * 44mm(H) * 213.9mm(D)

- 랙마운트	: Half Size 수신기 2개를 장착 시 : RM-10,

1개 장착 시 : RM-901

☞  UF-20S 및 동등 이상품 이어야 한다.