ES2.6                               [ Dual 15“ Subwoofer Spekaer ]

1. 제 품 특 징

- 15" 듀얼 트윈 비대칭 어쿠스틱 챔버 방식 고출력 서브우퍼

- ES1.0과 듀얼 우퍼 운용을 위한 8ohm 디자인

- 2x 15" LF 드라이버, 4"(100mm) 보이스 코일

- 2개 사용시 연속 137dB, 피크 140dB

- 손쉬운 취급과 운반을 위한 독자적인 핸들 디자인

- 총 20개의 서스펜션 포인트를 이용하여 맞춤형 설치 가능

- 정교한 수평 수직 스택을 위해 3면에 비대칭 배치된 하이 임팩트 인슐레이터

- 강력한 폴리머 코팅의 발틱 버치 사용

- 전천후 방수 기능과 스페셜 컬러 주문 가능

- 공연장, 강당, 교회등 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 2 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 135dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 74.7kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart Wheels, COVER ES2.6 With CART

COVER ES2.6 Without CART, Flybar and Bracket for ES Systems

Front mount magnetic cart for ES2.6, Speaker pole-universal