DP-42                                   [ Digital Power Amplifier ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 High Current Troidal 방식의 트랜스포머를 사용하여 노이즈 최소화한 D-CLASS 방식에

파워앰프이다. Low-Frequency로부터 스피커를 보호하기 위한 HPF 회로 및 과전류, 과열, 출력

Short, DC 검출의 완벽한 보호회로와 고효율의 SMPS(Switch Mode Power Supply) 전원 방식을 채택

하여 경량화를 실현하였다.

2. 제 품 규 격

- 오디오 출력 (8/4/2Ω Stereo)	: 2 x 420 / 840 / 1680 w

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 20kHz (-3dB)

- T.H.D (1/3 rated output power@8 Ω)	: 0.1 % 이하

- 잔류 노이즈(VR max@8 Ω)	: -65dB 이하

- 신호대 잡음비 (ref. 최대출력)	: >100 dB 20Hz~20 kHz

- 출력회로	: Class D

- 입력 임피던스(Bal/Unbal)	: 10 kΩ Balanced

- 표시기	: SIG(-30 dB), -10 dB, Clip, Prot

- 보호회로	: Full Short Circuit, Thermal Protection

Power ON/OFF Muting, DC Output Protection

- 사용 전원	: AC 220 V-240 V, 50/60 Hz

- 사용 온도/습도	: 온도 : -10 ℃ ~ +40 ℃/습도 : 0 % ~ 90 %

- 제품 사이즈 (WxHxD)	: 483 x 88 x 390 mm

- 무게	: 8.7 kg

☞ DP-42 및 동등 이상품이어야 한다.