DP-88                               [ DIGITAL POWER AMPLIFIER ]

1. 제 품 특 징

- High Current Troidal 방식의 트랜스포머를 사용하여 노이즈 최소화

- 스피커의 특성을 최대한 활용하고 Low-Frequency로 부터 스피커를 보호하기 위한 HPF 회로 내장

- 과전류, 과열, 출력 Short, DC검출의 완벽한 보호회로 내장

- Class-D professional Amplifier를 채택

- 앰프 과열, 출력 쇼트, 과부하, 전원 이상 및 DC 출력에 대하여 보호 회로 가능

- 고효율, 경량화의 SMPS(Switch Mode Power Supply) 전원 방식을 채택

- 높은 S/N과 낮은 THD로 고음질의 사운드를 재생

- 동작 상태를 (STBY, POWER, SIG, -10dB, ClIP, PROTECT) 확인 가능

- 선로의 Common 노이즈 성분을 제거할 수 있는 밸런스 입력을 채택

2. 제 품 규 격

- 오디오 출력 (8/4/2Ω Stereo)	: 2 x 880 / 1760 / 3520 w

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 20kHz (-3dB)

- T.H.D (1/3 rated output power@8 Ω)	: 0.1 % 이하

- 잔류 노이즈(VR max@8 Ω)	: -65dB 이하

- 신호대 잡음비 (ref. 최대출력)	: >100 dB 20Hz~20 kHz

- 출력회로	: Class D

- 입력 임피던스(Bal/Unbal)	: 10 kΩ Balanced

- 표시기	: SIG(-30 dB), -10 dB, Clip, Protect

- 보호회로	: Full Short Circuit, Thermal Protection

Power ON/OFF Muting, DC Output Protection

- 사용 전원	: AC 220 V-240 V, 50/60 Hz

- 사용 온도/습도	: 온도 : -10 ℃ ~ +40 ℃/습도 : 0 % ~ 90 %

- 제품 사이즈 (WxHxD)	: 483 x 88 x 390 mm

- 무게	: 9.4 kg