DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

1. 기    능

여러 입력소스를 받아서 하나의 혼합된 레벨을 보정하는 장비로 4채널의 입/출력 방식에 24bit D/A 컨버젼, 48kHz의 샘플링 레이트를 내장하고 있다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23082953

- 모델	: T440/TC

- 종류	: 이퀄라이저

- 형태	: 랙형

- 입력채널	: 4IN

- 출력채널	: 4OUT

- 입력/출력단자 형삭	: Terminal Block

- 팬텀파워	: 48V

인터페이스	: 텔레폰 인터페이스

양자화 출력	: 48KHz/24bit

- 주파수응답	: 20~20000Hz

- 다이나믹 레인지	: 113dB

- 사용전압	: AC220V

- 무게	: 2.76kg

- 크기(폭)	: 483mm

- 크기(길이)	: 250mm

- 크기(높이)	: 44mm