AT-N 14120/E                          [ Sound Column Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 스피치는 물론 뮤직에도 이상적이며 매우 슬림하게 디자인되어 공간의 디자인 요소를 해

치지 않는 알루미늄 프레임 사운드 컬럼 스피커이다. 고성능 2“ 브로드 밴드 드라이버 사용과,

6.8cm의 매우 슬림한 디자인으로 건축적으로 눈에 띄지 않게 설치 가능하다. 또한 100volt트랜스포

머가 장착되어 하이 임피던스 구동이 가능하고 특유의 넓은 지향성과 높은 효율로 원거리를 전송할

수 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 대역 (-3dB)	: 160 - 20.000 Hz

- 시스템 타입	: Passive Column Array

- 드라이버 구성	: 14 x 2", broadband

- 감도 (dB SPL)	: 98 dB

- 최대 출력 감도	: 118 dB

- 아답테이션	: 1/4, 1/2, 1/1

- 출력	: 120 w RMS

- 재질 및 마감	: Aluminium, White (RAL 9010)

- 제품 사이즈(HWD)	: 946 x 68 x 75 mm

- 무게	: 4.5 kg

- 기타	: 100 volt transformer

☞ AT-N 14120/E 및 동등 이상품이어야 한다.