ACM-100                   [ Condenser Mic ]

1. 제 품 특 징

- 최상급 스튜디오용 컨덴서 마이크로폰

- 선택 가능한 스페리컬, 수퍼 카디오이드, 하이퍼 카디오이드 패턴

- 평탄한 주파수 특성과 낮은 S/N비

- 최상의 리어 댐핑

- 높은 수준의 스튜디오급 사운드

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 30-2,000Hz

- 지향 패턴	: 무지향, 수퍼 카디오이드, 하이퍼 카디오이드

- 감도	: 15 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200Ω

- 리어 댐핑	: 28 dB

- 팬텀 파워	: 24- 48V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장형 3-pin XLR

- 기본 색상	: 무광 니켈, 넥스텔 그레이

- 길이	: 140mm

- 무게	: 130g