CX-509         [ Low Profile Condenser Instrument Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 사운드 소스 주변의 다양한 위치에 부착하기 위해 설계된 마이크

- 넓은 주파수 응답, 낮은 소음과 디스토션으로 공연에 최적

- 오버헤드, Hi hat, 탐탐, 타악기, 어쿠스틱 기타의 수음용

2. 제 품 규 격

- 타입	: Uni-directional Condenser

- 주파수 응답	: 30~18,000 Hz

- 감도	: -65dB*(0.56mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max. SPL for 1% T.H.D.	: 130 dB

- 신호대 잡음비	: 70dB

- 출력 커넥터	: 3P XLR(M) (power module)

- 팬텀 파워	: 9-52 VDC

- 소비 전류	: ≤3mA

- 제품 사이즈(m/m)	: Ø19mm (W)* 79mm (H)

- 무게	: 60g

- 용도	: 악기용