CX-07S                              [ Multi Purpose Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 보컬과 악기를 위해 자연스러운 사운드 제공

- 뛰어난 수음력, 모니터 시 피드백 최소화

- 무소음 마그네틱 ON/OFF 락 스위치 적용

- 공기역학 설계의 Shock Mount는 노이즈 차단

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 50~16,500 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- 감도	: -72dB*(0.25mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 245 grams (8.6 oz)

- 용도	: 다목적용