TM-929                                [ Performance Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 50Hz - 15KHz의 넓은 주파수 응답

- 견고한 다이캐스트 본체, 내부의 쇼크 마운트

- 무소음 on/off 스위치는 다양한 공연에 적합

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 50~15,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	:  -75dB*(0.18mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 348g

- 용도	: 보컬용