Stasys Prime	[ Full range Loudspeaker system ]

1. 제 품 특 징

- 저음성능의 혁신적인 효율성과, 고출력 파워 등으로 포인트 소스 스피커의 새로운 전형을 제시

- 정교한 방사 패턴 컨트롤러로 일괄된 위상 성능과 청면한 사운드로 뛰어난 음성 이해도를 제공

- 고출력의 142dB의 지속출력

- 커버리지가 집중되어 있어 불필요한 반사음 형성을 최소화

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 90 Hz - 20kHz (-3 dB Points)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.5" neo / LF : 2 x 15"

- 파워 핸들링	: HF : 150w RMS / LF : 1,500w RMS

- 임피던스	: LF / HF : 4 / 8 ohms

- 감도	: HF : 114.5 dB (1w/1m) / LF : 112 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 142 dB Continuous / 146 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 1.2 kHz Active

- 커버리지	: 25˚ H x 35˚ V

- 커넥터	: 2 x 8, 2 x 4 Pole speakon™

- 인클로저 재질	: 18mm 15 라미네이트 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 860 x 586 x 775

- 무게	: 83kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV프리젠테이션, 인스톨, 튜어용