Stasys 118	[ Single 18" Woofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 1200W의 파워 핸들링

- 1 x 4" 보이스코일과 18"의 네오디뮴 저역 드라이버로 구성

- 견고한 18mm의 자작나무 합판의 엔클로저

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40 Hz - 200 Hz ±3 dB

- 드라이버 구성	: 1 x 18" LF

- 파워 핸들링	: 1,200 Watts AES

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 98 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 129 dB cont / 132 dB peak

- 크로스오버 주파수	: 70 Hz - 160 Hz, 24 dB/oct

- 커버리지	: 구성에 따라 다름

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakon™ NL4

- 인클로저 재질	: 18mm 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 638 x 560 x 600

- 무게	: 47kg

- 용도	: 대규모 투어, 경기장, 스타디움 사운드 축제, 대형 공연장,

인스톨및 투어용