Arcline 118	[ 18“ Woofer Speaker system ]

1. 제 품 특 징

- 고출력 18" 네오디뮴 트랜스듀서

- 새롭게 개발한 인체공학적인 핸들컵 다자인

- 카디오이드를 포함한 여러가지 구성의 배열 가능

- 내구성이 우수한 'Tour Coat' 폴리우레아 마감

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 32 Hz - 200 Hz ± 3dB

- 드라이버 구성	: 1 x 18" neodymium

- 파워 핸들링	: 1500 Watts AES

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 97 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 129 dB cont, 135 dB peak

- 인클로저 재질	: Tour Coat' 폴리우레아 마감

- 리깅	: 2 x M20 top hat

- 제품 사이즈(HWD)	: 550 x 656 x 695 mm

- 무게	: 55 kg