RU-12TH	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 확장 된 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답 특성

- 안정적인 송신을 위한 고급 회로 적용

- 노이즈제거, 음소거 및 톤 키 스퀠치 기능

- 내부 안테나 설계

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- Frequency Setting	: Remoset U Ultrasonic

- RF Output	: 10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- 디스플레이	: LCD+LED

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency,

GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode

- 배터리	: UM3, AA x2

- 제품 사이즈(WHD)	: 51 x 269.2 x 35.8mm