VHD4.21                           [ Quad 21“ Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- VHD 4.21 는 '무손실 밴드 패스' 디자인 인클로저로, 한개의 액티브와 한개의 패시브로 구성된

라지 포맷 하이 커런트 액티브 서브우퍼 시스템

- 각 인클로저는 커스텀 디자인 된 듀얼 21"우퍼 내장

- 최적의 라우드 스피커 운용을 위해 Low Q 디자인이 적용되며, 서브 우퍼로써 경이로운	109dB(1w/1m) 실현

- 새롭고 혁신적인 전력 관리 시스템은 액티브 파워 앰프의 출력 피크치를 14kW까지 가능하게 하며,

16A회로에서 3.6kW의 전력 사용

- 대형 스피커의 큰 매스(Mass)를 효율적으로 제어하기 위해 Bullet-Proof 테크놀러지

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 34Hz ~ 180Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 4 x 21"

- 파워 핸들링	: 3500W

- 최대 출력 감도	: 150dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 70Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 1080 x 1200mm

- 무게	: 175kg(Active), 155kg(Passive)

- 악세서리	: Cover VHD4.21