ST-6060	[ Microphone Stand ]

1. 제 품 특 징

- 세련된 모양의 구즈넥 마이크 받침대

- ON/OFF 전자식 마그네틱 스위치

- PUSH ON/OFF 선택 가능 스위치

- 다이나믹&콘덴서 마이크 선택  스위치

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000Hz

- 팬텀 파워	: 12~48V &  battery power 9V

- Current  Consumption –Stand by	: 0.3mA

- Current  Consumption –Operating	: 5mA(BAL), 0.3mA(UNBAL)

- 출력 커넥터	: 3-pin male XLR

- 입력 커넥터	: 3-pin female XLR

- 스위치	: Microphone selection: ECM MIC unbalanced input,

ECM MIC balanced input, Dynamic MIC input

Push control: on / off,

Function selection: push on / off, momentary on / off

- 무게	: 820 g