PT-RMS	[ Wireless Body Pack Mute device ]

1. 제 품 특 징

- 버튼 하나로 간편하게 바디팩 음소거 가능

- 일시적 음소거 기능 선택 가능

2. 제 품 규 격

- 입력	: SW IN / 2.5mm stereo jack

MIC IN / 4P Mini XLR(M)

- 출력	: 4P Mini XLR(F)

- Power Supply	: +5V from transmitter phantom power

- Switch Mode	: ON/OFF, MOM-ON, MOM-OFF

- 제품 사이즈(m/m)	: 48.6*40.9*30.1mm

- 출력	: 2.5mm stereo plug (Slave)

- 제품 사이즈(m/m)	: 37.9*22*17.1mm (Slave)

- Switch	: Audio On/Off Switch (Slave)