CM-214ULiF  [ Lightweight Unidirectional Headset Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 단일지향성 픽업 패턴

- 가볍고 편안한 착용감

- 부드러운 주파수 응답

- 보다 향상된 착용감의 금속 헤드밴드와 최적의 포지션을 위한 구즈넥 세가지 분리형

- 땀 방지를 위한 반영구적 튜브 적용

2. 제 품 규 격

- 커넥터                      : 801C4(4 pin mini XLR)

801C3(3 pin mini XLR)-option

801CS(3.5 stereo plug)-option

801CR(4pin hirose Connecter)-option

- 주파수 응답                 : 100 - 18,000 Hz

- 지향 패턴                   : Cardioid

- 감도(at 1KHz)               : -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스                    : 1.8kΩ

- Max. SPL for 1% THD         : 120dB

- 제품 사이즈(m/m)            : 125mm(W) * 134mm(H) * 157mm(D)

- 무게                        : 18g(케이블 제외)