ESM26                               [ Passive Monitor Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 로우 프로파일 2way 고품질 전문가용 무대 모니터

- 15Kg의 컴팩트 사이즈에서 제공되는 놀라운 선명도와 출력

- 100° x 100° 혼, 6"더블 드라이버, 1.75" 컴프레션 드라이버 구조

- 126dB의 피크 출력

- 피드백을 대폭 감소시키는 혁신적 패시브 딜레이 라인

- 라이브 연주의 돌발적 상황을 견디도록 견고하게 설계된 스틸 그릴과 액체 보호 어쿠스틱 패브릭

- 고정 설치, 라이브 공연, 콘서트등에 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz ~ 16kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1" / LF : 2 x 6"

- 앰프 권장 요구사항	: 275W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 98dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 126dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.5kHz

- 커버리지	: 100˚H x 100˚V

- 커넥터	: 2 x Speakon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 제품 사이즈 (HWD)	: 337.3 x 370 x 454.5mm

- 무게	: 15kg

- 악세서리	: Cover for ESM26