ACM-30                                    [ Condenser Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 최상급 스몰 멤브레인 컨덴서 마이크로서, 최적의 임피던스 변환을 위한SMD 테크놀로지 및   공급되는 전압 편차에서도 일정한 음압이 유지되는 우수한 성능을 보유하고 있다. 사용용도로는 보컬   및 스피치, 어쿠스틱 악기용으로 사용한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 30-20.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향

- 감도	: 15 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200Ω

- 리어 댐핑	: 28 dB

- 팬텀 파워	: 24- 48V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장형 3-pin XLR

- 기본 색상	: 무광 블랙

- 길이	: 100 mm

- 무게	: 70g

☞ ACM 30 및 동등 이상품이어야 한다.