ACM-100                                  [ Condenser Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 최상급 스튜디오용 컨덴서 마이크로서, 평탄한 주파수 특성과 낮은 S/N비를 자랑하며, 무지향/슈퍼 카디오이드/하이퍼 카디오이드의 지향패턴을 선택하여 사용 할 수 있다. 사용용도로는 보컬 및 스피치, 어쿠스틱 악기용으로 사용한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 30-2,000Hz

- 지향 패턴	: 무지향, 수퍼 카디오이드, 하이퍼 카디오이드

- 감도	: 15 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200Ω

- 리어 댐핑	: 28 dB

- 팬텀 파워	: 24- 48V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장형 3-pin XLR

- 기본 색상	: 무광 니켈, 넥스텔 그레이

- 길이	: 140mm

- 무게	: 130g

☞ ACM 100 및 동등 이상품이어야 한다.