MA-500	[ Power Supply with personal Mix ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 CX 시리즈 콘덴서 마이크에 팬텀전원 공급하여 유선 마이크로 사용하게 변환해 주는 팬      텀파워 아답타이다.

2. 제 품 규 격

- 마이크 입력 커넥터	: 4P Mini XLR(Male)

- 출력 커넥터	: XLR(Male)

- 팬텀 파워	: 12~48V

- PAD	: -10dB

- Low Cut	: 100Hz  -6dB / 400Hz  -4dB

- 주파수 응답	: 30~20,000 Hz

- 임피던스	: 220Ω

- T.H.D.	: <0.045%@1KHz  -50dB

- 신호대 잡음비	: >95 dB

- 무게	: 40 g

- 제품 사이즈 (m/m)	: Ø20mm*84.5mm(H)

☞ MA-500 및 동등 이상품 이어야 한다.