TX-2	[ Base Instrument Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 킥 드럼과 베이스 악기 등 저 역대에 최적화된 주파수 응답을 가지고 있는 마이크이다. 근

접효과제거를 위한 윈드 스크린이 기본적으로 들어있으며 초지향 패턴을 가지고 있어 원치 않는 노이

즈를 제거하는데 매우 효과적인 제품이어야 한다.

2. 제 품 규 격

- 타입	: Moving Coil Dynamic

- 주파수 응답	: 20~12,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid,rotationally symmetrical about microphone axis,

uniform with frequency

- 감도	: -85dB* (0.056mV)*0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 600Ω

- 무게	: 397 grams (cable excluded)

- 용도	: 킥드럼, 베이스 기타앰프용

☞  TX-2 및 동등 이상품 이어야 한다.