WIRED MICROPHONE

1. 기    능

본 기기는 ECM 구즈넥 마이크로폰으로 Phantom Power로 작동이 가능하며 주파수 재생력이 탁월하며 스피치, 보컬, 악기 등 다양하게 적용이 가능하며 고급형 유니트를 적용하여 풍부한 음량재생과 높은 흡입력의 실현이 가능하다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23367181

- 모델	: US-C31

- 종류	: 콘덴서마이크

- 용도	: 보컬용

- 주파수반응	: 80~20000Hz

- 지향성	: 단일지향성

- 임피던스	: 300Ω

- 사용전압	: 1.5Ｖ

- 크기(폭)	: 32mm

- 크기(깊이)	: 32mm

- 크기(높이)	: 208mm

- 무게	: 186g

- 커넥터형태	: 3PIN XLR-M